**СНТ «АСТРА»** **4704028507/470401001** **ОКПО 43493094**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

полное наименование организации, идентификационные коды (ИНН, КПП, ОКПО)

УТВЕРЖДЕНА

РЕШЕНИЕМ ПРАВЛЕНИЯ

СНТ «АСТРА»

**Инструкция**

**о мерах пожарной безопасности на территории**

**СНТ «АСТРА»**

Настоящая инструкция разработана в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (Правила противопожарного режима в Российской Федерации) и устанавливает нормы поведения людей и содержания территорий СНТ «АСТРА» (далее – Товарищество) в целях обеспечения пожарной безопасности и является обязательной для исполнения всеми владельцами садовых участков и работниками Товарищества.

1. Ответственность за пожарную безопасность садовых домов, дач и строений несут их владельцы.

2. Все работники Товарищества (если таковые имеются) должны допускаться к работе после прохождения инструктажа и обучения мерам пожарной безопасности. Обучение работников мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности. Работник должен расписаться о прохождении инструктажа в соответствующем ознакомительном журнале.

3. Ответственным за пожарную безопасность на территории Товарищества является председатель правления.

4. На территории СНТ «АСТРА» **категорически запрещается:**

а) разводить костры, сжигать мусор, древесные и растительные остатки вблизи строений, поджигать сухую траву на территории участка и примыкающей к нему проезжей части; мусор рекомендуется сжигать в 200 литровых бочках под контролем (также под постоянным контролем должен находиться процесс приготовления пищи на мангалах, барбекю и т.п.), в безветренную погоду, бочку устанавливать на негорючее основание (песок, щебенка, отсев и т.п.);

б) разводить открытый огонь в сухую и ветреную погоду, а также при установлении особого противопожарного режима;

в) эксплуатировать неисправные печи;

г) использовать неисправные электроприборы и электропроводку, оставлять без присмотра работающие электронагревательные приборы, использовать самодельные электроприборы и плавкие предохранители (монтаж электропроводки в домах и/или иных сооружениях должен осуществляться только квалифицированными специалистами);

д) выбрасывать мусор, растительные и древесные остатки, организовывать свалки на территории Товарищества и за его пределами, на заброшенные участки, лесополосу и дорожный проезд;

е) размещать на проезжей части строительные материалы, крупногабаритные грузы, навоз и др., препятствующие свободному проезду транспорта.

5. Территория Товарищества в пределах противопожарных расстояний, а также участки, примыкающие к садовым домам, дачам и строениям, должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, опавших листьев, сухой травы и т.п.

6. Дороги, проезды, подъезды к зданиям, сооружениям, водоисточникам, предусмотренным для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, в зимнее время очищаться от снега и льда. Владельцы участков должны постоянно очищать проезд вдоль забора (канавы) от травы, кустов и деревьев, для свободного проезда транспорта, в т.ч. пожарных машин, а также следить, чтобы подросшие деревья не касались линий электропередач. Владельцы временно неиспользуемых дачных участков должны содержать их в противопожарном состоянии – регулярно скашивать траву, вырубать «самосев» хвойных и иных деревьев, не допускать свалки мусора.

7. Планировка и застройка территории Товарищества, зданий и сооружений на территории Товарищества должна осуществляться согласно СНиП – 30-02-97. В случае, если индивидуальные садовые (дачные) участки огорожены, ширина ворот должна быть не менее 3,0 м, калитки – не менее 0,8 м. Ширина проезжей части улиц и проездов принимается для улиц – не менее 4,0 м, для проездов – не менее 3,0 м.

8. В летний период у каждого садового дома, дачи и строения должна быть бочка с водой объемом не менее двухсот литров или огнетушитель, лопата, лом, топор, ведро и другие первичные средства пожаротушения.

9. При возникновении пожара:

а) незамедлительно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону «01», с мобильного 112, председателю правления СНТ «АСТРА».

б) до прибытия пожарных подразделений принять меры к эвакуации людей и приступить к тушению пожара подручными средствами.

в) организовать встречу и сопровождение пожарных подразделений к месту пожара.

10. Рекомендуется владельцам дачных строений страховать их.

**Председатель Правления: С.И. Стукалов**